 **Technical sheet** artools.com

TENAZA AJUSTABLE PARA INSTALADORES



**Características:**

* Forjado en estampa
* Según normas DIN 8976.
* Mandíbulas completamente endurecidas.
* Fabricado en acero CRV de alta calidad.
* También disponible en acero al carbono.

| **Artículo N°** | **Tamaño (pulgadas)** |
| --- | --- |
| 090201 | 10 |
| 090202 | 12 |